siebdruck

wer

denise schwab nadia graf

teilnehmer_siebdruck.pdf

termine

DO. 6.3.2014 | 17-19 uhr | vorbereitungstermin

Vorstellungsrunde (Erwartungen/Wünsche)

Wochenprogramm vorstellen

Input Siebduck

Aufgabe

MI. 11.3.2014 | 9-12 uhr | Ausflug Siebdruckwerkstatt Axel Friedrich

http://www.maschinenzoo.ch/index.php?/root/kontakt/

MO. 17.3.2014 | 9-17 uhr

Mitbringen: Vorlage, 1 farbig, max. A4 (besser kleiner, kompakt) / Projektvorhaben

Ganzer Prozess druchlaufen (siebvorbereitung-_anleitung.pdf)

DI. 18.3.2014 | 9-17 uhr

Ergebnisse vom Montag besprechen

Material-Input

Eigenständig drucken

MI. 19.3.2014 | 9-17 uhr

Plenum, Vorhaben für die nächsten 3 Tage

Erweiterte Materialkunde?

DO. 20.3.2014 | 9-17 uhr

Eigenständig drucken

FR. 21.3.2014 | 9-17 uhr

Abschliessen, Aufräumen

Schlusspräsentation

StudentInnen

Flüeler Rolf

Ganz Jennifer

Gehring Julia

Giger Stella

Hadorn Jonas

Heim Tanjo

Markou Ntoumitritsa

Moore Micah

Nidecker Stéphane

Perrot Lydia

Schranz Lena

Schweizer Cyrielle

Spleiss Aline

Zellweger Urban

Zürrer Selina

Raster

Bei der Umwandlung von Grafiken in ein Halbtonraster sind folgende Auflösungen optimal:

Sieb 43T = 43 Fäden/cm = 110 Fäden/inch = ~24 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 54T = 54 Fäden/cm = 135 Fäden/inch = ~30 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 64T = 64 Fäden/cm = 160 Fäden/inch = ~35 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 80T = 80 Fäden/cm = 200 Fäden/inch = ~44 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 90T = 90 Fäden/cm = 230 Fäden/inch = ~51 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 120T = 120 Fäden/cm = 305 Fäden/inch = ~68 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Die Formel lautet: Fäden/inch : 4,5 = optimaler LPI Wert

Anleitung zum Rastern: raster_anleitung.pdf

Anleitungen

Rastern: raster_anleitung.pdf

Siebvorbereiten: (siebvorbereitung-_anleitung.pdf)

links und bücher

die geschichte des siebdruck / guido lengwiler