siebdruckwoche HS 17

wer

denise schwab und nadia graf

termine

FR. 22.09.2017 | 9:15-17 uhr

Mitbringen: Compi, alte Kleider anziehen, evtl. Schürze

Programm vorstellen

Vorstellungsrunde (Erwartungen/Wünsche)

Ganzer Prozess druchlaufen https://youtu.be/h4EgEDxzGpo

SA. 23.09.2017 | 10-18 uhr

Ergebnisse vom Freitag besprechen

Eigenständig drucken

FR. 29.09.2017 | 9:15-17 uhr

Plenum: Projektvorhaben

Einführung Stoff

Einführung Raster

Material-Input

Vakum-Tisch

SA. 30.09.2017 | 10-18 uhr

Eigenständig drucken

FR. 6.10.2017 | 9:15-17 uhr

Zwischenpräsentation / Erfahrungsaustausch

SA. 7.10.2017 | 10-18 uhr

Eigenständig drucken

FR. 17.11.2017 | 9:15-17 uhr

Schlusspräsentation

Aufräumen

StudentInnen

Raster

Bei der Umwandlung von Grafiken in ein Halbtonraster sind folgende Auflösungen optimal:

Sieb 43T = 43 Fäden/cm = 110 Fäden/inch = ~24 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 54T = 54 Fäden/cm = 135 Fäden/inch = ~30 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 64T = 64 Fäden/cm = 160 Fäden/inch = ~35 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 80T = 80 Fäden/cm = 200 Fäden/inch = ~44 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 90T = 90 Fäden/cm = 230 Fäden/inch = ~51 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 120T = 120 Fäden/cm = 305 Fäden/inch = ~68 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Die Formel lautet: Fäden/inch : 4,5 = optimaler LPI Wert

Anleitung zum Rastern: raster_anleitung.pdf

Anleitungen

Rastern: raster_anleitung.pdf

Siebvorbereiten: (siebvorbereitung-_anleitung.pdf)

Farben: siebdruckfarben.pdf

links und bücher

die geschichte des siebdruck / guido lengwiler

druckgrafik / karin althaus / http://www.scheidegger-spiess.ch

siebdruck und serigraphie / andreas rombold

siebdruck mit wasserlöslichen farben / steve hoskins

Siebdruckzubehör/ http://www.serilith.ch/

Siebdruckzubehör / https://yellow.local.ch/de/d/Dietikon/8953/Grafische-Bedarfsartikel-Grafische-Maschinen/SERICO-Serigraphie-Material-Eich-GmbH-FZbvghyzyufcvVwDHuAiDA

Siebdruckzubehör deutschland: http://www.eickmeyer24.com

Beispiele