Videokamera-Einführungskurs

Die Kamerafunktionen

Stromversorgung

Strombetrieb

Akkubetrieb

Akku rausnehmen/Akku einlegen

Akku laden

In der Kamera

Auf dem Netzgerät

Ladezeit anzeigen

Kameramodus

Power On/off

Playmodus(VCR)

Recmodus

Autolock/Hold

Mini-DV

Modus (Schieberregler an der Kassete

Rec

Save (Sichern)

Kassettenfach öffnen

Kassette einlegen/entfernen

Timecode (hh:mm:ss:ff)

Display/Sucher

Display

on/off

Volume (Playmodus)

Brightness

Sucher

bei schlechten Lichverhältnissen

Stromsparen

schärfe Einstellbar für Brillenträge

Konzentration

Zoom

Zoom/Totale/Makro

Digital Zoom abstellen (Menu)

Recmodus/Aufnahme

Betriebsmodus

Automatisch

Manuell

Abspielen

Zurückspulen

Play

Zurückspulen/Vorwärtsspulen mit Sicht

Wichtig: End Search

Bildschärfe/Fokus

Autofokus

Manuell

Push Auto (Autofokus manuell)

Scharf stellen mit Hilfe des Zoomes

Icon auf dem Display

Exposure (Belichtungszeit)

kleiner Wert –> geöffnete Blende –> hell –> wenig Tiefenschärfe

grosser Wert –> geschlossen Blende –> dunkel –> viel Tiefenschärfe

Shutter Speed (Verschlusszeiten)

von 1/3-1/6000 s

Höher ist besser –> weniger Bewegungsunschärfe

unter 1/25 –> mehrer Frames mit demselben Bild

Weissabgleich

Was ist das?

Gegen weisse Fläche Zeichen: >.<

Automatisch (Aussen/Innen)

Fader

Abblende/Aufblende

Backlight

Wenn man plötzlich Gegenlicht hat

Backlight

Menu

Allgemeine Funktionen

Manual Set

Auto Shutter

Progresiv Scan

Camera Set

Digital Zoom –> OFF

16:9 Wide –> OFF

Steadyshot

ON (von Hand)

OFF (wenn Stativ)

Icon

LCD Set

Brightness (Helligkeit)

Color (Farben)

VF Bright (Sucher Helligkeit)

Zebra (zeigt Überbelichtung)

Tape Set

Rec Mode –> Immer SP (Short Play)

Audio Mode –> Immer 16 Bit

Mic Level

Auto –> Empfohlen

Manuell: Unter spezielen Bedingungen

Setup Menu

Zeit und Datum

Others

World Time (Zeitzonen)

Beep –> OFF

Commander –> ON

Rec Lamp (Rote Lampe wenn auf Rec) –> ON

Color Bar (Farbabgleich)

Anschlusse

Firewire

S-Video

Composit-Video

Kopfhörer

Mikrofon → Wichtig für gute Audioaufnahme!

Timecode Löcher vermeiden

Band schwärzen

Mit „End Search“ ende suchen. Siehe Dokument 05 timecode-loecher.pdf bei Franz Reichle