siebdruckwoche HS 18

wer

denise schwab und nadia graf

termine

noch nicht bekannt | 17-18:30 uhr | vorbereitungstermin (denise/nadia)

Input Siebduck

Aufgabe

Wochenprogramm vorstellen

Vorstellungsrunde (Erwartungen/Wünsche)

MO. 31.10.2016 | 9-17 uhr

Mitbringen: Vorlage, 1 oder 2 farbig, max. A4 (besser kleiner, nicht gerastert, einfarbig) / Projektvorhaben

Ganzer Prozess druchlaufen (siebvorbereitung-_anleitung.pdf)

DI. 01.11.2016 | 9-17 uhr

Ergebnisse vom Montag besprechen

Eigenständig drucken

Einführung Raster

MI. 2.11.2016 | 9-17 uhr

Eigenständig drucken

DO. 3.11.2016 | 9-17 uhr

Material-Input

Vakum-Tisch

Eigenständig drucken

FR. 4.11.2016 | 9-17 uhr

Abschliessen, Aufräumen

Schlusspräsentation

StudentInnen

Raster

Bei der Umwandlung von Grafiken in ein Halbtonraster sind folgende Auflösungen optimal:

Sieb 43T = 43 Fäden/cm = 110 Fäden/inch = ~24 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 54T = 54 Fäden/cm = 135 Fäden/inch = ~30 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 64T = 64 Fäden/cm = 160 Fäden/inch = ~35 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 80T = 80 Fäden/cm = 200 Fäden/inch = ~44 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 90T = 90 Fäden/cm = 230 Fäden/inch = ~51 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Sieb 120T = 120 Fäden/cm = 305 Fäden/inch = ~68 LPI (Lines per Inch | Halftones)

Die Formel lautet: Fäden/inch : 4,5 = optimaler LPI Wert

Anleitung zum Rastern: raster_anleitung.pdf

Anleitungen

Rastern: raster_anleitung.pdf

Siebvorbereiten: (siebvorbereitung-_anleitung.pdf)

Farben: siebdruckfarben.pdf

links und bücher

die geschichte des siebdruck / guido lengwiler

druckgrafik / karin althaus / http://www.scheidegger-spiess.ch

siebdruck und serigraphie / andreas rombold

siebdruck mit wasserlöslichen farben / steve hoskins

Siebdruckzubehör/ http://www.serilith.ch/

Siebdruckzubehör / https://yellow.local.ch/de/d/Dietikon/8953/Grafische-Bedarfsartikel-Grafische-Maschinen/SERICO-Serigraphie-Material-Eich-GmbH-FZbvghyzyufcvVwDHuAiDA

Siebdruckzubehör deutschland: http://www.eickmeyer24.com

Beispiele